**SMS-30A Ahtapot Ayaklı Monitör Taşıma Sehpası Teknik Şartnamesi**

1. Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş ve eloksal kaplamalı olmalıdır.
2. Sehpa gövdesi ekstrüzyon çekme alüminyum profilden üretilmiş olmalıdır.
3. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
4. Yüksekliği ayarlanabilen, yatay plastik taşıma koluna sahip olmalıdır.
5. Tel sepetin ebatları 320 mm x 195 mm x 125 mm ölçülerinde olmalıdır.
6. Tel sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.
7. Tel sepet istenildiğinde değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
8. Taşıyıcı 6 ayaklı olmalı, alüminyum döküm malzemeden üretilmiş ve elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
9. Yüksek taşıma kapasitesine sahip, dayanıklı plastik tekerlekler kullanılmalıdır.
10. Tekerlekler değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
11. Tekerleklerin ikisi frenli ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
12. Monitör sehpası 55 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
13. Ürünün tamamı demonte (sök-tak) yapılabilir özellikte olmalıdır.
14. Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporu bulunmalıdır.
15. Kurulum/montaj kılavuzu ürünle birlikte teslim edilmelidir.