**DMS-30R Çift Raylı Monitör Sehpası Teknik Şartnamesi**

1. Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme alüminyum ve eloksal kaplamalı olmalıdır.
3. Yatay yoğun bakım ünitelerine/pendantlarına takılabilir özellikte olmalıdır.
4. Monitör duvar rayı üzerinde, aşağı-yukarı hareket ettirilebilir ve ayarlanan konumda sabitlenme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Monitör kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir özellikte olmalıdır.
6. Monitör öne-arkaya beşik hareketine sahip olmalıdır.
7. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
8. Monitör sehpası 30 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
9. Duvar bağlantı rayında montaj için en az 5 adet vida yuvası bulunuyor olmalıdır.
10. Duvar rayında montajdan kaynaklı cıvata görüntü kirliliği olmamalıdır.
11. Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini önleyen durdurucu (stopper) cıvataları bulunuyor olmalıdır.
12. Ürünün tamamı demonte (sök-tak) yapılabilir özellikte olmalıdır.
13. Dikey yoğun bakım ünitesine takılabilir özellikte olmalıdır.
14. Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporları bulunmalıdır.
15. Kurulum/montaj kılavuzu ürünle birlikte teslim edilmelidir.