**TS-01 Tel Sepet Teknik Şartnamesi**

1. Tel sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.
2. Plastik bağlama aparatı bulunmalıdır.
3. Kızak, duvar ve raya monte edilebilir özellikte olmalıdır.
4. Ebatlar, 320 mm x 195 mm x 125 mm ölçülerinde olmalıdır.
5. Taşıma kapasitesi 8 kg olmalıdır.
6. Demonte ve sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.